Общество с ограниченной ответственностью

Архимед Продакшн

АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОГЛИКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальный контракт: №ОСиА-Г-03/2024

Заказчик: Администрация муниципального образования Ногликский

муниципальный округ Сахалинской области

Исполнитель ООО Архимед Продакшн

Оглавление

[Введение 3](#_Toc210385283)

[Термины и определения 4](#_Toc210385284)

[Перечень принятых сокращений и обозначений 4](#_Toc210385285)

[1. Основная часть нормативов градостроительного проектирования муниципального образования ногликский муниципальный округ сахалинской области 7](#_Toc210385286)

[Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения. 7](#_Toc210385287)

[**1.1 в области транспорта** 7](#_Toc210385288)

[**1.2 в области инженерной инфраструктуры** 8](#_Toc210385289)

[**1.3 в области образования** 15](#_Toc210385290)

[**1.4 в области физической культуры и спорта** 17](#_Toc210385291)

[**1.5 в области культуры и искусства** 19](#_Toc210385292)

[**1.6 в области молодёжной политики** 20](#_Toc210385293)

[**1.7 в области социального обслуживания** 20](#_Toc210385294)

[**1.8 в области благоустройства и массового отдыха** 21](#_Toc210385295)

[**1.9 в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения** 23](#_Toc210385296)

[**1.10 в области обращения с животными, в том числе с животными без владельцев** 24](#_Toc210385297)

[**1.11 в области жилищного строительства** 24](#_Toc210385298)

[2. Материалы по обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части мнгп муниципального образования ногликский муниципальный округ сахалинской области 27](#_Toc210385299)

[3. Правила и область применения расчётных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования муниципального образования ногликский муниципальный округ сахалинской области 32](#_Toc210385300)

# ВВЕДЕНИЕ

Местные нормативы градостроительного проектирования в границах муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области (далее – МНГП) разработаны ООО «Архимед Продакшн», далее Исполнитель, в соответствии с требованиями Федерального за­конодательства( Федеральный Закон от 29.12.2004 №190 «Градостроительный кодекс Россий­ской Федерации»), регионального законодательства (Закон Сахалинской области от 05.03.2013 № 9-30 «О градостроительной деятельности на территории Сахалинской области», Приказ Мини­стерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области от 24.06.2019 № 3.39-21 –п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Сахалинской области»); нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального об­разования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области, на основании муниципаль­ного контракта № ОСиА-Г-03/2024 от 03.04.2025, Заказчик - Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области.

Согласно п 26 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации(далее - ГрК РФ), нормативы градостроительного проектирования совокупность установленных в целях обеспече­ния благоприятных условий жизнедеятельности человека расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 ГрК РФ, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Нормативы градостроительного проектирования в границах муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области - нормативный правовой акт, устанав­ливающий совокупность расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченно­сти объектами местного значения муниципального округа, относящимися к областям, указанным в п. 1 ч. 5 ст. 23 ГРК РФ (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; автомо­бильные дороги местного значения; физическая культура и массовый спорт; образование; здра­воохранение; обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твёрдых коммунальных от­ходов), объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной до­ступности таких объектов для населения муниципального округа (в соответствии с п. 4 ст. 29.2 ГрК РФ).

МНГП разработаны на основании статистических и демографических данных, социально-демо­графического состава и плотности населения, природно-климатических особенностей, стратегий, программ и планов социально-экономического развития региона, городского округа, предложений органов местного самоуправления.

Согласно п. 5 ст. 29.2 ГРК РФ, Нормативы градостроительного проектирования в границах муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области в себя:

1) основную часть (расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренных ч. 4 ст. 29.2 ГРК РФ, населения муниципального образования и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования);

2) материалы по обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчётных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроитель­ного проектирования.

При выполнении сбора, систематизации и анализа данных были подготовлены и направлены за­просы в Администрацию муниципального образования Ногликский муниципальный округ Са­халинской области, дополнительные данные были собраны Исполнителем самостоятельно по результатам анализа официальных источников информации Администрации.

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Градостроительная деятельность**- деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строитель­ства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, экс­плуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий;

**Красные линии**- линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и(или) границы территорий, занятых ли­нейными объектами и(или) предназначенных для размещения линейных объектов;

**Градостроительное зонирование**- зонирование территорий муниципальных образований в це­лях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

**Функциональные зоны**- зоны, для которых документами территориального планирования определяются границы и функциональное назначение;

**Территориальное планирование**- планирование развития территорий, в том числе для уста­новления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

**Территориальные зоны**- зоны, для которых в правилах землепользования и застройки опреде­лены границы и установлены градостроительные регламенты;

**Зона(район) застройки**- застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установ­ленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назна­чения;

**Микрорайон(квартал)**- планировочная единица застройки в границах красных линий, ограни­ченная магистральными или жилыми улицами;

**Озеленённые территории**- часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты- парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

**Территории общего пользования**- территории, которыми беспрепятственно пользуется не­ограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

**Максимальный процент застройки**- отношение суммарной площади земельного участка, ко­торая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

**Гостевая стоянка автомобилей**: Открытая площадка, предназначенная для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон;

**Парковка(парковочное место)**- специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и(или) примы­кающее к проезжей части и(или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся ча­стью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорож­ной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной ос­нове или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;

**Машино-место**- предназначенная исключительно для размещения транспортного средства ин­дивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке;

**Пешеходная зона**- территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на которой не допускается движение транспорта, за исключением специального, обслуживающего эту терри­торию;

**Улица, площадь**- территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

**Улично-дорожная сеть(УДС)** - система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строитель­ства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного ро­ста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуника­ций. Границы УДС закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользования транспортного назначения.

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращение | Слово/словосочетание |
| ГрК РФ | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| РФ | Российская Федерация |
| МНГП | Местные нормативы градостроительного проектирования |
| МО | муниципальное образование |
| НП | населённый пункт |
| ВЛЭ | воздушная линия электропередачи |
| ГНС | газонаполнительная станция |
| ГНП | газонаполнительные пункты |
| ПСБ | промежуточные склады баллонов |
| ГРП | газораспределительные пункты |
| ЕПС | единовременная пропускная способность |
| СанПиН | санитарные правила и нормативы |
| св | санитарно-защитная зона |
| тко | твёрдые коммунальные отходы |
| п. | пункт |
| Ч. | часть |
| ст. | статья |

**Принятые сокращения и единицы измерения**

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращение | Слово/словосочетание |
| кВт/ч | киловатт-час |
| Гкал | гигакалория |
| м | метр |
| км | километр |
| км/ч | километр в час |
| МЗ/сут. | кубический метр в сутки |
| м3/год | кубический метр в год |
| Кв. м, м2 | квадратный метр |
| Куб. м, мз | кубический метр |
| Тыс, чел. | тысяча человек |
| Га | Гектар |
| Мин. | минуты |

# 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОГЛИКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и расчётные показатели максимально допустимого уровня террито­риальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области, исходя из текущей обеспеченности муниципального округа объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услу­гах и объектах, с учётом динамики социально-экономического развития, приоритетов градо­строительного развития муниципального образования, демографической ситуации, уровня жизни населения, а также документов стратегического планирования муниципального образова­ния.

# РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.

**1.1 В области транспорта**

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Территория действия расчетного показателя | Дополнительные условия применения расчетного показателя | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМЗ муниципального округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Автомобильные дороги общего пользования | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, расчетное количество индивидуальных легковых автомобилей на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 450 |
| 2 | Места временного хранения легковых автомобилей | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, мест на 1 квартиру | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Уровень комфорта многоквартирных жилых домов Бизнес-класс | 0.63 |
| 2 | Места временного хранения легковых автомобилей | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, мест на 1 квартиру | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Уровень комфорта многоквартирных жилых домов Эконом-класс | 0.35 |
| 2 | Места временного хранения легковых автомобилей | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, мест на 1 квартиру | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Уровень комфорта многоквартирных жилых домов Муниципальный | 0.16 |
| 2 | Места временного хранения легковых автомобилей | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, мест на 1 квартиру | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Уровень комфорта многоквартирных жилых домов Специализированный | 0.25 |
| 3 | Места постоянного хранения индивидуального автотранспорта при размещении многоквартирного дома | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, мест на 80 кв. м общей площади жилых помещений | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип застройки Многоквартирная жилая застройка | 1 |
| 4 | Дорожка велосипедная | Уровень обеспеченности объектами, Протяженность велосипедных дорожек в границах населенного пункта, км на 1 тыс. человек | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 0.36 |
| 5 | Места хранения велосипедов и иных средств индивидуальной мобильности | Уровень обеспеченности объектами, Количество мест хранения в границах земельного участка многоквартирного дома, мест | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип застройки Многоквартирная жилая застройка | 1 |

|  |
| --- |
| [1] - Примечания:  1.Полученное значение расчетного показателя обеспеченности местами временного хранения легковых автомобилей должно округляться до целого числа в большую сторону.  2.Количество мест временного хранения легковых автомобилей суммируется для помещений или территорий различного назначения, расположенных в объекте капитального строительства или территории, для которой производится расчет.  3.При размещении объектов нежилого назначения на первых этажах жилых зданий допускается предусматривать 80% мест временного хранения, предназначенных для объектов обслуживания на местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, предназначенных для объекта капитального строительства жилого назначения.  4.Не менее 50% расчетного количества мест временного хранения легковых автомобилей, предназначенных для объектов производственного и коммунального назначения, должно быть расположено на земельном участке таких объектов.  5.Организованные места временного хранения транспортных средств вместимостью 20 и более машино- мест должны быть оборудованы зарядными колонками (станциями) заряда электрических транспортных средств.  6. Инфраструктуру для движения средств индивидуальной мобильности следует проектировать в соответствии с СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования (ред. от 26.12.2024 N 927/пр, приказ Минстроя России, изменение N 3) |

**1.2 В области инженерной инфраструктуры**

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Территория действия расчетного показателя | Дополнительные условия применения расчетного показателя | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМЗ муниципального округа | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| 1 | Объекты электроснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, кВт/чел. | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Степень благоустройства НП (электрооборудование) Населенный пункт, оборудованный стационарными электроплитами (без кондиционеров) | 0.32 | |
| 1 | Объекты электроснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, кВт/чел. | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Степень благоустройства НП (электрооборудование) Населенный пункт, оборудованный стационарными электроплитами (без кондиционеров) | 0.4 | |
| 1 | Объекты электроснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, кВт/чел. | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Степень благоустройства НП (электрооборудование) Населенный пункт, оборудованный стационарными электроплитами (без кондиционеров) | 0.31 | |
| 1 | Объекты электроснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, кВт/чел. | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Степень благоустройства НП (электрооборудование) Населенный пункт, не оборудованный стационарными электроплитами (без кондиционеров) | 0.26 | |
| 1 | Объекты электроснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, кВт/чел. | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Степень благоустройства НП (электрооборудование) Населенный пункт, не оборудованный стационарными электроплитами (без кондиционеров) | 0.32 | |
| 1 | Объекты электроснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, кВт/чел. | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Степень благоустройства НП (электрооборудование) Населенный пункт, не оборудованный стационарными электроплитами (без кондиционеров) | 0.25 | |
| 2 | Объекты газоснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, удельный расход природного газа на пищеприготовление и подогрев воды, куб. м/год на 1 человека | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Направление используемого природного газа На приготовление горячей воды в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения (с использованием газового водонагревателя) | 300 | |
| 2 | Объекты газоснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, удельный расход природного газа на пищеприготовление и подогрев воды, куб. м/год на 1 человека | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Направление используемого природного газа При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным тазом | 120 | |
| 2 | Объекты газоснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, удельный расход природного газа на пищеприготовление и подогрев воды, куб. м/год на 1 человека | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Направление используемого природного газа Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения | 180 | |
| 2 | Объекты газоснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, удельный расход природного газа на пищеприготовление и подогрев воды, куб. м/год на 1 человека | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип населенного пункта Сельский населенный пункт | 220 | |
| 3 | Объекты теплоснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Этажность здания 1 | 62.36 | |
| 3 | Объекты теплоснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Этажность здания 2 | 49.93 | |
| 3 | Объекты теплоснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Этажность здания 3 | 49.93 | |
| 3 | Объекты теплоснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Этажность здания 4-5 | 44.87 | |
| 3 | Объекты теплоснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Этажность здания 6-7 | 40.53 | |
| 3 | Объекты теплоснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Этажность здания 8-9 | 38.48 | |
| 3 | Объекты теплоснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Этажность здания 10 и выше | 36.31 | |
| 3 | Объекты теплоснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию административных и общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Этажность здания 1 | 70.36 | |
| 3 | Объекты теплоснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию административных и общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Этажность здания 2 | 63.57 | |
| 3 | Объекты теплоснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию административных и общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Этажность здания 3 | 60.25 | |
| 3 | Объекты теплоснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию административных и общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Этажность здания 4-5 | 53.60 | |
| 3 | Объекты теплоснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию административных и общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Этажность здания 6-7 | 51.87 | |
| 3 | Объекты теплоснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию административных и общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Этажность здания 8-9 | 49.41 | |
| 3 | Объекты теплоснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию административных и общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Этажность здания 10 и выше | 46.81 | |
| 3 | Объекты теплоснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию административных и общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 10.5 | |
| 4 | Объекты водоснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Показатель удельного водопотребления, л/сут на человека от | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Степень благоустройства НП (водоснабжение и водоотведение) Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 180 | |
| 4 | Объекты водоснабжения | Уровень обеспеченности объектами, Показатель удельного водопотребления, л/сут. на человека | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Степень благоустройства НП (водоснабжение и водоотведение) Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и горячим водоснабжением | 240 | |
| 5 | Объекты водоотведения | Уровень обеспеченности объектами, Показатель удельного водоотведения, л/сут. на человека от | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Степень благоустройства НП (водоснабжение и водоотведение) Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 190 | |
| 5 | Объекты водоотведения | Уровень обеспеченности объектами, Показатель удельного водопотребления, л/сут. на человека | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Степень благоустройства НП (водоснабжение и водоотведение) При наличии централизованного горячего водоснабжения | 280 | |
| 6 | Объекты связи | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности населения объектами экстренной телефонной связи, ед. на населенный пункт | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип населенного пункта Сельский населенный пункт | 1 | |
| 6 | Объекты связи | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности точками доступа сети передачи данных (телефонными номерами), ед. на 1 тыс. человек | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип населенного пункта Городской населенный пункт | 400 | |
| 6 | Объекты связи | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности точками доступа сети передачи данных (телефонными номерами), ед. на 1 тыс. человек | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип населенного пункта Сельский населенный пункт | 200 | |
| 6 | Объекты связи | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, скорость сети передачи данных, мегабит в секунду | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип населенного пункта Городской населенный пункт | 25 | |
| 6 | Объекты связи | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, скорость сети передачи данных, мегабит в секунду | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип населенного пункта Сельский населенный пункт | 10 | |
| 6 | Объекты связи | Территориальная доступность, Пешеходная доступность, минут | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип населенного пункта Сельский населенный пункт | 15 | |

**1.3 В области образования**

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Территория действия расчетного показателя | Дополнительные условия применения расчетного показателя | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМЗ муниципального округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 1 до 6 лет(включительно) | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 60 |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Размеры земельного участка, Размер земельного участка, кв. м на 1 место | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип дошкольной организации Отдельностоящая дошкольная организация численностью до 100 мест включительно | 44 |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Размеры земельного участка, Размер земельного участка, кв. м на 1 место | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип дошкольной организации Отдельностоящая дошкольная организация численностью свыше 100 мест | 38 |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Размеры земельного участка, Размер земельного участка, кв. м на 1 место | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип дошкольной организации Отдельностоящая дошкольная организация численностью свыше 100 мест | 30 |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Размеры земельного участка, Размер земельного участка, кв. м на 1 место | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип дошкольной организации Встроенные и встроенно-пристроенные дошкольные образовательные организации | 9 |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Территориальная доступность, Транспортная доступность, минут | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип застройки Индивидуальная жилая застройка | 10 |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Территориальная доступность, Транспортная доступность, минут | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип населенного пункта Сельский населенный пункт | 30 |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Территориальная доступность, Пешеходная доступность, минут | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип застройки Многоквартирная жилая застройка | 10 |
| 2 | Общеобразовательные организации | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 125 |
| 2 | Общеобразовательные организации | Размеры земельного участка, Размер земельного участка, кв. м на одного учащегося | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Вместимость общеобразовательных организаций Свыше 170 до 340 мест включительно | 55 |
| 2 | Общеобразовательные организации | Размеры земельного участка, Размер земельного участка, кв. м на одного учащегося | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Вместимость общеобразовательных организаций Свыше 340 до 510 мест включительно | 65 |
| 2 | Общеобразовательные организации | Размеры земельного участка, Размер земельного участка, кв. м на одного учащегося | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Вместимость общеобразовательных организаций Свыше 510 до 660 мест включительно | 55 |
| 2 | Общеобразовательные организации | Размеры земельного участка, Размер земельного участка, кв. м на одного учащегося | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Вместимость общеобразовательных организаций Свыше 660 до 1000 мест включительно | 45 |
| 2 | Общеобразовательные организации | Размеры земельного участка, Размер земельного участка, кв. м на одного учащегося | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Вместимость общеобразовательных организаций Свыше 1000 до 1500 мест включительно | 23 |
| 2 | Общеобразовательные организации | Территориальная доступность, Пешеходная доступность, минут | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип застройки Многоквартирная жилая застройка | 15 |
| 2 | Общеобразовательные организации | Территориальная доступность, Транспортная доступность, минут | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип застройки Индивидуальная жилая застройка | 10 |
| 2 | Общеобразовательные организации | Территориальная доступность, Транспортная доступность, минут | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип населенного пункта Сельский населенный пункт | 30 |
| 3 | Организации дополнительного образования | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 80 |
| 3 | Организации дополнительного образования | Территориальная доступность, Пешеходная доступность, минут | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип застройки Многоквартирная жилая застройка | 15 |
| 3 | Организации дополнительного образования | Территориальная доступность, Транспортная доступность, минут | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип застройки Индивидуальная жилая застройка | 10 |
| 4 | Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, объект на регион/муниципальное образование | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 1 |

**1.4 В области физической культуры и спорта**

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Территория действия расчетного показателя | Дополнительные условия применения расчетного показателя | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМЗ муниципального округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Спортивные сооружения | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, единовременной пропускной способности | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 85 |
| 2 | Спортивные залы | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, кв. м общей площади на 1 тыс. человек | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 310 |
| 2 | Спортивные залы | Территориальная доступность, Пешеходная доступность, минут | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип застройки Многоквартирная жилая застройка | 30 |
| 2 | Спортивные залы | Территориальная доступность, Транспортная доступность, минут | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип застройки Индивидуальная жилая застройка | 10 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, кв. м общей площади на 1 тыс. человек | Сахалинская область | - |  |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) | Территориальная доступность, Пешеходная доступность, минут | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 10 |
| 4 | Плавательные бассейны (крытые и открытые общего пользования) | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек общей численности населения | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 20 |
| 4 | Плавательные бассейны (крытые и открытые общего пользования) | Территориальная доступность, Транспортная доступность, минут | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 30 |

**1.5 В области культуры и искусства**

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Территория действия расчетного показателя | Дополнительные условия применения расчетного показателя | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМЗ муниципального округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Центральные библиотеки | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, объект на регион/муниципальное образование | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 1 |
| 2 | Общедоступные библиотеки | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, объектов на 10 тыс. человек | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 1 |
| 2 | Общедоступные библиотеки | Территориальная доступность, Транспортная доступность, минут | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 30 |
| 3 | Детские библиотеки | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, объект на регион/муниципальное образование | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 1 |
| 3 | Детские библиотеки | Территориальная доступность, Транспортная доступность, минут | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 30 |
| 4 | Центральные дома культуры | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 1 |
| 5 | Объекты культурно-досугового (клубного) типа | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 55 |
| 6 | Музеи | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, объект на регион/муниципальное образование | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 1 |

**1.6 В области молодёжной политики**

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Территория действия расчетного показателя | Дополнительные условия применения расчетного показателя | Значение расчетного показателя | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМЗ муниципального округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Многофункциональные молодежные центры | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, объектов на городской округ | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 1 |
| 1 | Многофункциональные молодежные центры | Размеры земельного участка, Размер земельного участка, га на объект | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 0.5 |
| 2 | Подростково-молодежные клубы по месту жительства | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек в возрасте от 7 до 18 лет | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 100 |
| 2 | Подростково-молодежные клубы по месту жительства | Территориальная доступность, Пешеходная доступность, минут | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 15 |

**1.7 В области социального обслуживания**

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Территория действия расчетного показателя | Дополнительные условия применения расчетного показателя | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМЗ муниципального округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Центры социального обслуживания населения | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 28 |
| 1 | Центры социального обслуживания населения | Территориальная доступность, Транспортная доступность, минут | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 40 |

**1.8 В области благоустройства и массового отдыха**

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Территория действия расчетного показателя | Дополнительные условия применения расчетного показателя | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМЗ муниципального округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Озелененные территории в составе общественных пространств | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности озелененными территориями общего пользования, кв. м на человека | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип населенного пункта Городской населенный пункт | 16 [1] |
| 1 | Озелененные территории в составе общественных пространств | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности озелененными территориями общего пользования, кв. м на человека | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип населенного пункта Сельский населенный пункт | 12 |
| 2 | Скверы | Размеры земельного участка, Размер земельного участка, га | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 0.15 |
| 2 | Скверы | Территориальная доступность, Транспортная доступность, минут | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 5 |
| 2 | Скверы | Территориальная доступность, Пешеходная доступность, метров | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 300 |
| 3 | Сады | Размеры земельного участка, Размер земельного участка, га | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип населенного пункта Поселок городского типа | 3 |
| 3 | Сады | Территориальная доступность, Транспортная доступность, минут | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 5 |
| 3 | Сады | Территориальная доступность, Пешеходная доступность, метров | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 300 |
| 4 | Бульвары | Уровень обеспеченности объектами, Минимальная ширина бульвара, м | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 10 |
| 4 | Бульвары | Территориальная доступность, Транспортная доступность, минут | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 5 |
| 4 | Бульвары | Территориальная доступность, Пешеходная доступность, метров | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 300 |
| 5 | Парки | Размеры земельного участка, Размер земельного участка, га | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 2 |
| 5 | Парки | Территориальная доступность, Транспортная доступность, минут | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 15 |
| 5 | Парки | Территориальная доступность, Пешеходная доступность, метров | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 300 |
| 6 | Морские пляжи | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 5 |
| 6 | Морские пляжи | Уровень обеспеченности объектами, Протяженность береговой полосы, м на 1 посетителя | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 0.2 |
| 7 | Речные пляжи | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 8 |
| 7 | Речные пляжи | Уровень обеспеченности объектами, Протяженность береговой полосы, м на 1 посетителя | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 0.25 |
| 8 | Озерные пляжи | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, га на 1 тыс. человек | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 8 |
| 8 | Озерные пляжи | Уровень обеспеченности объектами, Протяженность береговой полосы, м на 1 посетителя | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 0.25 |
| 9 | Смотровые(видовые) площадки | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 2 |
| 9 | Смотровые(видовые) площадки | Уровень обеспеченности объектами, Минимальный размер одной площадки, кв. м | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 20 |
| 10 | Детская игровая площадка | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 0.9 |
| 10 | Детская игровая площадка | Территориальная доступность, Пешеходная доступность, минут | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 6 |
| 11 | Площадки для занятий физкультурой взрослого населения | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 0.5 |
| 11 | Площадки для занятий физкультурой взрослого населения | Территориальная доступность, Пешеходная доступность, минут | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 6 |
| 12 | Площадки отдыха населения | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 0.1 |
| 12 | Площадки отдыха населения | Территориальная доступность, Пешеходная доступность, минут | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 6 |

**1.9 В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения**

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Территория действия расчетного показателя | Дополнительные условия применения расчетного показателя | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМЗ муниципального округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Кладбища традиционного захоронения | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, объект на муниципальный район, муниципальный округ, городской округ | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 1 [1] |
| 2 | Кладбища урновых захоронений после кремации | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, га на 1 тыс. человек | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 0.02 |

**1.10 В области обращения с животными, в том числе с животными без владельцев**

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Территория действия расчетного показателя | Дополнительные условия применения расчетного показателя | Значение расчётного показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМЗ муниципального округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Приют для животных | Уровень обеспеченности объектами, Уровень обеспеченности, объект на регион/муниципальное образование | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | - | 1 |

**1.11 В области жилищного строительства**

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Территория действия расчетного показателя | Дополнительные условия применения расчетного показателя | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМЗ муниципального округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Объекты жилищного строительства | Уровень обеспеченности объектами, Расчетная плотность населения территории многоквартирной жилой застройки, чел./га | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип застройки Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 200 |
| 1 | Объекты жилищного строительства | Уровень обеспеченности объектами, Расчетная плотность населения территории многоквартирной жилой застройки, чел./га | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип застройки Среднеэтажная многоквартирная жилая застройка | 355 |
| 1 | Объекты жилищного строительства | Уровень обеспеченности объектами, Расчетная плотность населения территории многоквартирной жилой застройки, чел./га | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип застройки Многоэтажная жилая застройка | 450 |
| 1 | Объекты жилищного строительства | Уровень обеспеченности объектами, Расчетная плотность населения территории многоквартирной жилой застройки, чел./га | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип застройки Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 160 |
| 1 | Объекты жилищного строительства | Уровень обеспеченности объектами, Расчетная плотность населения территории многоквартирной жилой застройки, чел./га | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип застройки Среднеэтажная многоквартирная жилая застройка | 260 |
| 1 | Объекты жилищного строительства | Уровень обеспеченности объектами, Расчетная плотность населения территории многоквартирной жилой застройки, чел./га | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип застройки Многоэтажная жилая застройка | 320 |
| 1 | Объекты жилищного строительства | Уровень обеспеченности объектами, Расчетная плотность населения территории многоквартирной жилой застройки, чел./га | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип застройки Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 110 |
| 1 | Объекты жилищного строительства | Уровень обеспеченности объектами, Расчетная плотность населения территории многоквартирной жилой застройки, чел./га | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип застройки Среднеэтажная многоквартирная жилая застройка | 180 |
| 1 | Объекты жилищного строительства | Уровень обеспеченности объектами, Расчетная плотность населения территории многоквартирной жилой застройки, чел./га | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип застройки Многоэтажная жилая застройка | 220 |
| 1 | Объекты жилищного строительства | Уровень обеспеченности объектами, Расчетная плотность населения территории многоквартирной жилой застройки, чел./га | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип застройки Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 105 |
| 1 | Объекты жилищного строительства | Уровень обеспеченности объектами, Расчетная плотность населения территории многоквартирной жилой застройки, чел./га | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип застройки Среднеэтажная многоквартирная жилая застройка | 165 |
| 1 | Объекты жилищного строительства | Уровень обеспеченности объектами, Расчетная плотность населения территории многоквартирной жилой застройки, чел./га | Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | Тип застройки Многоэтажная жилая застройка | 170 |

# 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МНГП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОГЛИКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятель­ности и полномочий муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области на основании параметров и условий социально-экономического развития муниципального района и его городского и сельских поселений, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития территории округа, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области.

Обоснование расчётных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области представлено в Таблице 2.1.

**Таблица 2.1 Обоснование расчётных показателей для объектов местного значения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Расчётный показатель** | **Обоснование расчётного показателя** |
| 1.1 | Объекты в области транспорта | | |
| 1.1.1 | Автомобильные дороги местного значения | Уровень обеспеченности, расчетное количество индивидуальных легковых автомобилей на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек | Категории улиц и дорог, а также предельные значения расчётных показателей для проектирования сети улиц и дорог приняты в соответствии с п. 11.4-11.7 СП 42.13330.2016«Градострои­тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.  Показатель обеспеченности населённых пунктов автомо­бильными дорогами с твёр­дым покрытием установлен исходя из необходимости по­вышения связности террито­рии округа и повышения мобильности населения. |
| 1.1.2 | Места временного хранения легковых автомобилей | Требуемое расчётное число машино-мест стоянки для временного хранения автомобилей | СП42.13330.2016 следует предусматривать из расчёта не менее расчётного парка индивидуальных легковых автомобилей. |
| 1.1.3 | Места постоянного хранения легковых автомобилей | Требуемое расчётное число машино-мест стоянки для постоянного хранения авто­мобилей | Общая потребность в местах постоянного хранения для объектов капитального строительства жилого назначения и временного хранения для объектов обслуживания принята исходя из прогнозируемого уровня обеспеченности индивидуальными легковыми автомобилями при условии, что каждый автомобиль обеспечен местом для стоянки. |
| 1.1.4 | Дорожка велосипедная | протяженность велосипедных дорожек в границах населенного пункта | Расчетный показатель обеспеченности велосипедными дорожками установлен с учетом функционально-планировочной структуры и возможностей развития вело-инфраструктуры. |
| 1.2 | **Объекты в области инженерной инфраструктуры** | | |
| 1.2.1 | Объекты электроснабже­ния | Объём электропотребления на человека в год | Объём электропотребления принят в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (в ред. от 10.02.2017). |
| 1.2.2 | Объекты газоснабжения | Объём газопотребления на человека в год | Объём газопотребления принят в соответствии с п. 3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». протокол от 08.07.2003 № 32). П.З.П |
| 1.2.3 | Объекты теплоснабжения | Объём теплопотребления на человека в год | Объём теплопотребления принят в соответствии с Приложением А СП 42-1012003«Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (принят и введён в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 08.07.2003 № 32). |
| 1.2.4 | Объекты водоснабжения | Объём водопотребления на человека в сутки | Объём водопотребления принят в соответствии с п. 5.1 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». |
| 1.2.5 | Объекты водоотведения | Объём водоотведения на человека в сутки | Объём водоотведения п.5.1.1СП 31.13330.2018 «Наружные сети и сооружения. Канализация» «Градо­строительство. Планировка и застройка поселений. 2.07.01-89\*» (утв. от 30.12.2016 № Суточный объем табл. 12.2 СП). |
| 1.2.6 | Объекты связи | Уровень обеспеченности населения объектами связи | Распоряжение Правительства РФ от 24 ноября 2023 г. № 3339-р «Об утверждении Стратегии развития отрасли связи РФ на период до 2035 г.» |
| 1.3 | **Расчётные показатели уровня обеспеченности объектами в области образования** | | |
| 1.3.1 | Дошкольные образовательные организации | Количество мест на 100 детей в возрасте от 0-7 лет | В соответствии с приложением к письму Министерства образования и науки Российской Федерации о методиче­ских рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02. |
| 1.3.2 | Общеобразовательные организации | Минимальное значение показателя числа мест в общеобразо­вательных учреждениях | В соответствии с приложением к письму Министерства образования и науки Российской Федерации о методиче­ских рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02. |
| 1.3.3 | Организации дополнительного образования детей | Количество мест на 100 детей в возрасте от 5-18 лет | В соответствии с приложением к письму Министерства образования и науки Российской Федерации о методиче­ских рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02. |
| 1.3.4 | Центр психолого-педа­гогической, медицинской и социальной помощи | Количество на округ | ст. 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». |
| 1.4 | **Расчётные показатели уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта** | | |
| 1.4.1 | Плоскостные спортивные сооружения, Спортивные залы, Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | Единовременная пропускная способность объекта спорта (ЕПС) | Показатели приняты в соответствии с Таблицами 4, 1. и 4.2 СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы», утвержденным Приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. ПО. Лесгафта от 09.02 2005 № 25  Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовремен­ной пропускной способности объекта спорта (ЕПС). |
| 1.4.2 | Бассейн общего пользования | Площадь зеркала воды на 1 тысячу человек | Приложение Д СП 42.13330.2016 СНИП 2.07.0189\* «Градостроитель­ство. Планировка и застройка городских и сельских поселе­ний».  Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016  № 1034/п ,в ред. от 10.02.2017. |
| 1.5 | **Расчётные показатели в области культуры и искусства** | | |
| 1.5.1 | Центральные библиотеки, Общедоступные библиотеки,Детские библиотеки | Уровень обеспеченности, объект на регион/муниципальное бразование | Установлен на основании Таблицы 1 методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения распоряжением Министерства культуры допустимого уровня Российской Федерации от 23 октября 2023 г. №Ф-2879 |
| 1.5.2 | Музеи | Уровень обеспеченности, объект на регион/муниципальное бразование | Установлен на основании Таблицы 2 методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения распоряжением Мини­стерства культуры допустимого уровня Российской Федерации от 23 октября 2023 г. №Ф-2879. |
| 1.5.3 | Центральный дом культуры | Уровень обеспеченности, объект на регион/муниципальное бразование | Таблица 6 методических рекомен­даций субъектам РФ и органам местного самоуправления по разви­тию сети организаций культуры и обеспеченности населения распоря­жением Министерства культуры до­пустимого уровня Российской Фе­дерации от 23 октября 2023 г. № Ф-2879. |
| 1.5.4 | Объекты культурно-досугового (клубного) типа | Уровень обеспеченности, объект на регион/муниципальное бразование | Таблица 12 методических рекомен­даций субъектам РФ и органам местного самоуправления по разви­тию сети организаций культуры и обеспеченности населения распоря­жением Министерства культуры до­пустимого уровня Российской Фе­дерации от 23 октября 2023 г. №Ф-2879. |
| 1.6 | **Расчётные показатели в области молодёжной политики** | | |
| 1.6.1 | Многофункциональные молодёжные центры | Уровень обеспеченности объектов на городской округ | п.111 ч.1 ст.44 Федерального закона № 414-ФЗ; ст.9 Федерального закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ«О молодёжной политике в Россий­ской Федерации». |
| 1.6.2 | Подростково-молодёжные клубы по месту жительства | Уровень обеспе­ченности кв.м. на 1 тысячу человек в возрасте от 7до 18 лет | п.111 ч.1 ст.44 Федерального закона № 414-ФЗ; ст.9 Федерального закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодёжной политике в Россий­ской Федерации». |
| 1.7 | **Расчётные показатели в области социального обслуживания населения** | | |
| 1.7.1 | Центр социального обслуживания, в том числе для граждан пожилого возраста и инвалидов | Количество мест на 1000 человек | В соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016«Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений, Актуализиро­ванная редакция СНиП 2.07.01-89\*>  (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр (в ред. от 10.02.2017). |
| 1.8 | **Расчётные показатели в области благоустройства и массового отдыха** | | |
| 1.8.1 | Пляж | Площадь на одного посетителя | пп. 9 СП 42.133302016 «Градострои­тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*». |
| 1.8.2 | Озеленённые терри­тории общего поль­зования | Площадь на одного посетителя | В соответствии с Письмом Мини­стерства Регионального развития Российской Федерации от 14.12.2010 №42053-ИБ/14 «Об утверждении Предложений по бла­гоустройству придомовой террито­рии в части детской спортивно-иг­ровой инфраструктуры». |
| 1.8.3 | Парк культуры и отдыха | Количество посетителей на гектар | п.п.20,25 ч.1 ст.16 Федерального закона № 131-ФЗ. |
| 1.8.4 | Сады | Площадь объекта | п.п.20,25 ч.1 ст.16 Федерального закона № 131-ФЗ. |
| 1.8.5 | Скверы | Площадь объекта | п.п.20,25 ч.1 ст.16 Федерального закона № 131-ФЗ. |
| 1.8.6 | Бульвары | Минимальная ширина бульвара в метрах | Значение расчетного показателя ширины бульваров принято в соответствии с таблицей 1 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (ЦНИИПИГ Минстроя России). |
| 1.8.7 | Морские пляжи | Кв.м на 1человека | Расчетные показатели в отношении объектов благоустройства и организации массового отдыха населения установлены с учетом климатических особенностей и принадлежности территорий Сахалинской области к определенным природным зонам, сложившейся практики проектирования и строительства данных объектов, исходя из анализа потребности населения в данных объектах и возможностей территории и с учётом раздела 9 СП42.13330.2016. |
| 1.8.8 | Речные пляжи | Кв.м на 1человека |
| 1.8.9 | Озерные пляжи | Кв.м на 1человека |
| 1.8.10 | Смотровые(видовые) площадки | Кв.м на 1 человека |
| 1.8.11 | Детская игровая площадка | Кв.м на 1человека |
| 1.8.12 | Площадки для занятий физкультурой взрослого населения | Кв.м на 1человека |
| 1.8.13 | Площадки отдыха населения | Кв.м на 1человека |
| 1.9 | **В области организации ритуальных услуг и мест захоронения** | | |
| 1.9.1 | Кладбища традиционного захоронения | Площадь на 1000 человек | в соответствии с требованиями  Приложения Д СП 42.13330.2016  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по­селений.  Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189\*» (утв. Приказом Мин­строя  России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017);  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за­щитные зоны и санитарная класси­фикация предприятий, сооружений и иных объектов». |
| 1.9.2 | Кладбища урновых захоронений после кремации | Площадь на 1000 человек |
| 1.10 | **В области обращения с животными, в том числе без владельцев** | | |
| 1.10.1 | Приют для животных | Уровень обеспеченности, объект на регион/муниципальное образование | Расчетные показатели в отношении объектов обращения с безнадзорными животными установлены методом экспертной оценки, исходя из анализа сложившейся обеспеченности данными объектами. |
| 1.11 | **Расчётные показатели в области жилищного строительства** | | |
| 1.11.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, Среднеэтажная многоквартирная жилая  застройка, Многоэтажная жилая застройка | Расчётная плотность населения территории многоквартирной жилой застройки-человек на гектар | Принят в соответствии со Страте­гией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяй­ства Российской Федерации на пе­риод до 2030 года. п.6 ч.1 ст.16 Федерального закона № 131-ФЗ. |

# 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ­НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОГЛИКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности и учитываются при разработке документов территори­ального планирования, документов градостроительного зонирования— правил землепользования и застройки муниципального образования, документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в гра­ницах муниципального образования.

Нормативы установлены с учётом природно-климатических, социально-демографических, наци­ональных, территориальных особенностей муниципальных образований, расположенных на территории муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области, и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе и расчётные показатели обеспечения объектами соци­ального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области применяются при подготовке, согласовании, экспер­тизе, утверждении и реализации документов территориального планирования(генерального плана), документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значе­ния, правил землепользования и застройки с учётом перспективы их развития, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправ­ления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими ли­цами.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области являются обязательными для применения при подго­товке градостроительных планов земельных участков (согласно части 2 статьи 57.3 Градострои­тельного Кодекса Российской Федерации).

Нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области объекты местного значения, относящиеся к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации(электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; автомобильные дороги местного значения; физическая культура и массовый спорт; образование; здравоохранение; обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твёрдых коммунальных отходов), объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения округа.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области соответствуют градостроительным нормативам Сахалинской области.